100301328: Akustisk alarm

Akustisk alarm med 20 m kabel, med en spænding på 9-24V. Anvendes som advarselsenhed til overvågning af niveauer i bla. kloakanlæg, med et strømforbrug imellem 5-25 mA og Spændingsområde 6-24V DC. Lydtone 4.7 KHz - 90 dB. Dimension Ø31x15mm.