**100302143: Sonic Control niveauregistrering**

Sonisk kontrol og niveauregistrering. Med display for nøjagtig overvågning og dataoverførsel af fedtniveauer i fedtudskiller udført med ultrasonisk sensor (230V - 50Hz strømtilslutning). Med 10 m. kabel, Ø50 vandtæt gennemføring, samt batterisikring og tilslutning til fjern alarm og udstyret med elektronisk logbog med kapacitet til 12 måneders lagring.