**100303621: Euro G Auto Mix og Pump (PV+S) NS 10L/sek. til nedgravning**

Fuldautomatisk fedtudskiller til nedgravning som er CE-mærket iht. EN 1825-1 med indbygget slamfang på 1.000 L., udskiller kapacitet på 900 L. og fedtopbevaring vol. på op til 400 L.

Tanken skal være udstyret med et tømningsrør i Ø75 mm, som er tilsluttet pumpen. Udskilleren skal automatisk kunne rengøre tanken med varmt vand og pumpen cirkulerer og kværner indholdet i tanken - også ved tømning til slamsugeren. Tanken skal kunne inspiceres via vindue i tanken.

Udskilleren skal kunne udskille 10 L./sek. og pumpen skal have en effekt på 3,0 kW (IP55, 400 V, 50 Hz) og en ydelse på 37 m³/h ved 10 meters højde og samtidigt kunne kværne og cirkulere indholdet i tanken inden recirkulation/tømning.

For automatisk vandpåfyldning, skal anlægget have 1 magnetventil monteret på hver tilføringsrør (koldt/varmt vand).

Løbsretningen på ind / udløb skal kunne justeres efter behov.

Størrelse på ind og udløb skal være Ø160 mm. Tankens dimensioner må ikke overstige Længde 4400 mm., Bredde 1300 mm., Højde 1100 mm. Der skal ydes 20 års garanti mod gennemtæring.