**100303622: Euro G Auto Mix og Pump (PV+S) NS 15L/sek. til nedgravning**

Fuldautomatisk fedtudskiller til nedgravning som er CE-mærket iht. EN 1825-1 med indbygget slamfang på 1.500 L., udskiller kapacitet på 6.100 L. og fedtopbevaring vol. på op til 600 L.

Tanken skal være udstyret med et tømningsrør i Ø75 mm, som er tilsluttet pumpen. Udskilleren skal automatisk kunne rengøre tanken med varmt og pumpen cirkulerer og kværner indholdet i tanken - også ved tømning til slamsugeren. Tanken skal kunne inspiceres via vindue i tanken.

Pumpens kapacitet skal være på 15 L./sek. med en effekt på 3,0 kW (IP55, 400 V, 50 Hz) og en ydelse på 37 m³/h ved 10 meters højde og samtidigt kunne kværne og cirkulere indholdet i tanken inden recirkulation/tømning.

For automatisk vandpåfyldning, skal anlægget have 1 magnetventil monteret på hver tilføringsrør (koldt/varmt vand).

Løbsretningen på ind / udløb skal kunne justeres efter behov.

Størrelse på ind og udløb skal være Ø200 mm. Tankens dimensioner må ikke overstige Længde 4300 mm., Bredde 1965 mm.,

Højde 1570 mm. (+indløbshøjde 755-1190 mm).

Der skal ydes 20 års garanti mod gennemtæring.