**100302164: Prøvetagningsbrønd Ø400 / Ø600 mm. Belastningsklasse D40T.**

Ø400 Prøvetagningsbrønd for fedt og olie udskiller med Ø200 løb, teleskopisk topstykke med klemringe og lugttæt dæksel Frit fald på tappevandet på 120 mm.